拉合尔换流站直流场开关动作次数记录

DC Yard CB Action

日期（Date）： 2021 年y 04 月m 27 日d 环境温度（TEMP）： 40 ℃运检（Team）： 2 值

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号**  **NO.** | **开关名称**  **CB** | **上次读数**  **The Last Time** | **本次读数**  **This Time** |
| 1 | WN1Q1  极Ⅰ中性线开关  WN1Q1（主NBS） | 148 | 148 |
| 2 | WN1Q1  极Ⅰ中性线开关  WN1Q1（副NBS） | 46 | 46 |
| 3 | WN2Q1  极Ⅱ中性线开关  WN2Q1（主NBS） | 166 | 166 |
| 4 | WN2Q1  极Ⅱ中性线开关  WN2Q1（副NBS） | 47 | 47 |
| 5 | WGQ1  站内接地极接地开关  WGQ1（NBGS） | 122 | 122 |
| 6 | WGQ10  站内接地极高速隔刀 | 149 | 149 |

记录人（Recorder）： 王腾 值班负责人（In Charge）：