拉合尔换流站直流场开关动作次数记录

DC Yard CB Action

日期（Date）： 2020 年y 12 月m 16 日d 环境温度（TEMP）： 16 ℃ 运检（Team）： 一 值

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号**  **NO.** | **开关名称**  **CB** | **上次读数**  **The Last Time** | **本次读数**  **This Time** |
| 1 | WN1Q1  极Ⅰ中性线开关  WN1Q1（主NBS） | 121 | 129 |
| 2 | WN1Q1  极Ⅰ中性线开关  WN1Q1（副NBS） | 46 | 46 |
| 3 | WN2Q1  极Ⅱ中性线开关  WN2Q1（主NBS） | 135 | 141 |
| 4 | WN2Q1  极Ⅱ中性线开关  WN2Q1（副NBS） | 47 | 47 |
| 5 | WGQ1  站内接地极接地开关  WGQ1（NBGS） | 117 | 117 |
| 6 | WGQ10  站内接地极高速隔刀 | 144 | 144 |

记录人（Recorder）： 钟永林、罗鑫 值班负责人（In Charge）： 袁茂凯