拉合尔换流站35kV及132kV场开关动作次数

35kV Yard and 132kV Yard CB Action

日期（Date）： 2020 年 01 月15 日d 环境温度（TEMP）： 15 ℃ 运检（Team）： 一 值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  NO. | 开关名称  CB | 上次读数  The Last Time | 本次读数  This Time | 动作次数  Action number |
| 1 | H1Q1开关 | 300 | 303 | 3 |
| 2 | H2Q1开关 | 232 | 236 | 4 |
| 3 | H3Q1开关 | 295 | 295 | 0 |
| 4 | H4Q1开关 | 234 | 234 | 0 |
| 5 | H5Q1开关 | 272 | 275 | 3 |
| 6 | H6Q1开关 | 364 | 365 | 1 |
| 7 | E1Q1开关 | 477 | 477 | 0 |
| 8 | E2Q1开关 | 326 | 327 | 1 |
| 9 | E3Q1开关 | 333 | 335 | 2 |

记录人（Recorder）： 肖喜鹏 值班负责人（In Charge）： 袁茂凯 电