拉合尔换流站换流变及站用变铁芯夹件电流记录Transformer Core And Clamp Record

日期（Date）： 2021 年y 2 月m 17 日d 环境温度（TEMP）： 15 ℃ 运检（Team）： 二 值

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **极Ⅰ换流变**  **TP-P1** | **现场测量（mA）Scene** | |
| **铁芯电流Core** | **夹件电流Clamp** |
| YY A相 | 0 | 0 |
| YY B相 | 0 | 0 |
| YY C相 | 0 | 0 |
| YD A相 | 0 | 0 |
| YD B相 | 0 | 0 |
| YD C相 | 0 | 0 |
| **极Ⅱ换流变**  **TP-P2** | **现场测量（mA）Scene** | |
| **铁芯电流Core** | **夹件电流Clamp** |
| YY A相 | 0 | 0 |
| YY B相 | 0 | 0 |
| YY C相 | 0 | 0 |
| YD A相 | 0 | 0 |
| YD B相 | 0 | 0 |
| YD C相 | 0 | 0 |
| **500kV站用变** | **现场测量（mA）Scene** | |
| **铁芯电流Core** | **夹件电流Clamp** |
| 500kV T-3站用变 | 0.605 | 6.77 |
| 500kV T-4站用变 | 0.643 | 6.84 |
| **132kV站用变** | **现场测量（mA）Scene** | |
| **铁芯电流Core** | **夹件电流Clamp** |
| 132kV T-7站用变 | 0.208 | 1.108 |

记录人（Recorder）： 王腾 值班负责人（In Charge）： 李守金